	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА
УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От: "В & М СТРОЙ" ООД, ЕИК 207183481
Пълен пощенски адрес:    гр. Враца, Климент Охридски, 13
Телефон, факс и е-mail:  0899 878 355   info.stroyconsult@gmail.com
Лице за контакти: инж. Райна Младенчева
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че "В & М СТРОЙ" ООД има следното инвестиционно предложение: ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ 800KVA, 10/0.4KV ПО СТАНДАРТ НА "ЕРМ ЗАПАД" ЕАД В П.И. С ИДЕНТ.№12259.1014.108, КАБЕЛНА КАНАЛНА СИСТЕМА,  КАБЕЛНИ ЛИНИИ СРН И НН ЗА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА "МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"  В П.И.  С ИДЕНТ.№12259.1014.107, Ж.К."РЕКА ЛЕВА" , ГР ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението 
ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ 800KVA, 10/0.4KV ПО СТАНДАРТ НА "ЕРМ ЗАПАД" ЕАД В П.И. С ИДЕНТ.№12259.1014.108, КАБЕЛНА КАНАЛНА СИСТЕМА,  КАБЕЛНИ ЛИНИИ СРН И НН ЗА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА "МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"  В П.И.  С ИДЕНТ.№12259.1014.107, Ж.К."РЕКА ЛЕВА" , ГР ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

БКТП тип SS5 е монолитна бетонна комплектна трансформаторна подстанция, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен. Съоръжението е моноблок от водоплътен бетон С35/45, което включва основа (фундамент) и стени, с размери 3,70х2,50х3,10м (височина над земята 2,30 м). Застроена площ 9,25 м2.

Предвидено е БКТП да бъде монтирано в изкоп с размери 5,8х4,1 м и дълбочина1,2 м (при здрава почва). От кота 1.3 до кота 1.1 да се изпълни 20 см основа от баластра, която да се трамбова до достигане на степен на уплътняване К=1.0. Над баластрената основа да се изпълни 20 см пясъчна възглавница. Изкопа да се изпълни като общ котлован с шкарпа 2:1. След поставянето в изкопа се демонтират такелажните приспособления и отворите се затварят с доставените за целта тапи. Преди да се изпълни обратният насип, се изработва външният заземителен контур. При монтажа се изпълнява заземителен контур около БКТП, който следва да се изпълни с поцинкована шина 40х4 mm и заземителни колове L 63/63/6 mm. Връзката с вътрешния контур се изпълнява с поцинкована стоманена шина 40/4mm. Захранващите кабели Ср.Н и НН се подвеждат през предвидените за целта отвори в основата на уредбата. След подвеждане на кабелите Ср.Н херметичните кабелни преходи се уплътняват с доставените термо-свиваеми ръкави.

След изпълнение на обратния насип се оформя настилката около БКТП.
КАБЕЛНА ЛИНИЯ 10 kV  - присъединяването на новия трансформаторен пост съгласно предписанието на „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД  в споразумението към договора  се предвижда да бъде  изпълнено  на страна средно напрежение 10 kV към кабелен електропровод  "Драва 10kV",  който свързва съществуващ трафопост ТП "Циркова площадка" -VR_1609 и ТП "Гурко"-VR_1608 и минава пред имота на 9,0 м от трафопоста. За целта ще бъдат изградени 2 броя тройни кабелни шахти с размери 90 х 180х 110 см с три капака (дължина  х ширина х дълбочина) и 4 бр ПВЦ тръби ф 140/4,1мм  между кабелни шахти КШ1 и КШ2 положени в бетонов кожух съгласно детайла в чертеж 3/8 . От КШ 2 до трафопоста ще бъдат положени 3 бр. ПВЦ тръби ф140/4,1 мм и 5 бр ф110/3,2мм. Кабелна шахта КШ1 ще се монтира върху трасето на кабел „Драва 10 kV” , където същият ще се разкъса и ще се муфира с новите 2 броя кабели САХЕкТ 3х1х185 мм2, идващи от новия БКТП . Единият от новите кабели ще се муфира с разкъсания кабел в посока ТП „Циркова площадка“, а другият  ще се муфира с разкъсания кабел в посока ТП „Гурко“.   По този начин новият трафопост ще се включи към електроразпределителната мрежа СрН в пръстен. Вътре в трафопоста кабелите ще се присъединят към 2 броя КРУ вход/изход с кабелни глави за вътрешен монтаж. По цялата дължина на трасето са предвидени по броя резервни тръби съгласно на чл. 397 от НАРЕДБА 3/2004 (НУЕУЕЛ).

Дължина на трасето e  9,0 м. Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване и ремонт съгласно Наредба 16/2004 г.

КАБЕЛНИ ЛИНИИ НН - за обезпечаването с електрическа енергия на всички самостоятелни единици в сградата по проект за вътрешни инсталации са предвидени 4 броя електромерни табла , които по проект за вътрешни инсталации са предвидени за монтаж зад трафопоста. След като теренът е подравнен и сградата е построена зад трафопоста се получава голяма денивелация между тротоара, което възпрепятства подхода към определеното за ГЕТ място. Всички електромерни табла (4 броя) да се монтират стоящи върху фундаменти в зелената площ на уличната регулация (вариант 2, одобрен от „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД) .

Съгласно последни указания от дружеството до всички 4 бр. ГЕТ ще бъда изтеглени кабели НН тип САВТ 4х240 мм2. Кабелите НН ще бъдат изтеглени в кабелна канална система , изградена с ПВЦ тръби ф 110/3,2 мм в бетонов кожух и необходимия брой кабелни шахти с размери 90х180х110 см с 3 капака по стандарт на „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД.  По цялата дължина на трасето са предвидени по 2 броя резервни тръби.
Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.

Ще се използват съществуващата пътна и улична мрежа. 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 
Няма.
4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
ПИ 12259.1014.107 област Враца, община Враца, гр. Враца, ж.к. "Река Лева", ул. "Оборище" №9 – жилищна сграда, предмет на присъединяването и  КАБЕЛНИ ЛИНИИ НН

ПИ 12259.1014.108 област Враца, община Враца, гр. Враца, ж.к. "Река Лева" – БКТП

ПИ 12259.1014.57 област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. "Оборище" – трасе КАБЕЛНА ЛИНИЯ 10 kV  

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 
Не се предвижда използване на природни ресурси по време на реализацията на инвестиционното предложение. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:  няма
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: няма

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:  няма
9. Отпадъчни води:  няма
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: няма
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. 

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
- Документи за собственост
- Електронен носител - 1 бр.
6. Х Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

7.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

8.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.
Дата                                                                      Уведомител:

08.10.2026 г.                                                                               (подпис)
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